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MT - March 2018

Plan de la unidad: Salud y Peligros (en el taller de soldadura)
Resultados del aprendizaje: 
Los participantes conocerán los riesgos de salud en el lugar de trabajo, especialmente los relacionados con el trabajo en el taller de soldadura.

Los participantes reproducirán un vídeo, mediante el cual identificarán y analizarán los peligros que se mencionen. Enlace al vídeo: https://youtu.be/JOqNoiY-Crc

Caso:
  A pesar de ser un buen trabajador, todavía necesita mejorar algunos aspectos, en especial los relacionados con las medidas correctas de salud y seguridad. A veces, parece que trata de aprender de sus propios errores o toma decisions tardías, y esa no es la manera correcta.

Instrucciones para el profesor:
El profesor pide a los alumnos que visualicen un video, tomando apuntes en el material proporcionado, sobre cualquier práctica incorrecta realizada por el trabajador en el taller de soldadura.

A continuación pide a los estudiantes que enumeren todas las malas prácticas y otros errores que pueden identificar. Tras la segunda visualización del video, se deben asegurar de haber identificado todos los errores, incluso los más insignificantes. Si fuese necesario, se permite una tercera visualización para que todos los participantes puedan terminar la tarea. 

Para finalizar, se llevará a cabo un debate en clase sobre las anotaciones obtenidas, destacando lo que se debe hacer para realizar una práctica correcta en el lugar de trabajo. Además, sería interesante mencionar las consecuencias que pueden conllevar el uso de prácticas inadecuadas.

Aspectos principales que se incluyen en el Vídeo 2:
  
Temas:
a) Interpretación de las señales de seguridad
b) El equipamiento debe tener la calidad y seguridad adecuada 
c) Soldar sin protección contra rayos UV 
d) Uso de la protección adecuada, guantes, buzos.
e) Uso de protectores de oídos y tapones (hay más gente trabajando en el taller y hacienda ruido)
f) Iluminación adecuada
g) Ventilación adecuada
h) Manejo de herramientas sucias – lavar las manos con frecuencia
i) Lavar las manos (con jabón y no con diluyente)
j) Uso incorrecto de los enchufes en BS1363 S/O
k) Uso de signos y cerraduras de apagado
l) Reconocer qué materiales son peligrosos leyendo las etiquetas 
m) Uso del alcohol durante la jornada de trabajo.
Refuerzo:
Se entrega a los alumnos una ficha donde tienen que enumerar las prácticas incorrectas en el lugar de trabajo. 

Tras visualizar por última vez el vídeo, tendrán que debatir sobre los aspectos anotados.

También tendrán que comentar cómo trabajarían ellos si encontrasen en la situación indicada en el vídeo.

Es importante mencionar las consecuencias de las prácticas inadecuadas con el fin de reforzar el proceso de aprendizaje.

_ _ _ _ _
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Ficha: Salud y Peligros
Visualiza el vídeo y enumera los errores relacionados con las malas prácticas que observes. 

	Salud y peligros – en el taller de soldadura

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Preguntas para reflexionar
1. ¿Qué tipos de EPI recomendarías a los trabajadores?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles crees que son los tres errores más graves que ha cometido el trabajador? ¿Por qué?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Si te encontrases en el lugar de trabajo, ¿qué consejo le hubieses dado al trabajador?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Algunos trabajadores dicen: ”Nosotros no necesitamos equipamiento de seguridad; sabemos lo que hacemos”. Con respecto a esto, ¿cómo les convencerías de que se tomen en serio las medidas de seguridad?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Saħħa u Perikli (Salud y Peligros)    Vídeo 2
Vídeo 2  (Taller de soldadura)
[bookmark: _Hlk510708875]Topics:
n) Interpretación de las señales de seguridad
o) El equipamiento debe tener la calidad y seguridad adecuada 
p) Soldar sin protección contra rayos UV 
q) Uso de la protección adecuada, guantes, buzos.
r) Uso de protectores de oídos y tapones (hay más gente trabajando en el taller y hacienda ruido)
s) Iluminación adecuada
t) Ventilación adecuada
u) Manejo de herramientas sucias – lavar las manos con frecuencia
v) Lavar las manos (con jabón y no con diluyente)
w) Uso incorrecto de los enchufes en BS1363 S/O
x) Uso de signos y cerraduras de apagado
y) Reconocer qué materiales son peligrosos leyendo las etiquetas 
z) Uso del alcohol durante la jornada de trabajo.
Argumento:
1. A worker entering a workshop without safety helmet cheering colleagues, Un trabajador entra en el taller, sin casco de seguridad, saludando a sus compañeros, pero de fondo se detecta una señal de obligación del uso del casco. El hombre no ve la señal.
2. Cuelga su abrigo junto a la señal, ocultando la mayor parte de ella. 
3. Utiliza protección de soldadura básica, como guantes o delantal, pero lleva camiseta. 
4. Comprueba las herramientas de mantenimiento y la integridad eléctrica
5. Comienza a soldar (sus manos están expuestas a la luz solar. Siente los rayos UV y se pone manga larga). 
6. Un compañero golpea el yunque en el taller (solo se muestran sus manos). El soldador utiliza tapones de oído.
7. El soldador tiene dificultades de visión, así que prepara una lampara de indicación para aumentar la iluminación. 
8. Falta de ventilación.
9. La lampara de indicación tiene dos clavijas de enchufes. Utiliza un destornillador para unir un sistema de tres clavijas tres. Funciona. 
10. El soldador se detiene para descansar.
11. Tiene las manos sucias
12. Necesita lavarse las manos
a. No sabe si utilizar jabón o diluyente
b. Huele el diluyente pero mira la etiqueta del bote
c. Ve la señal de peligro en el bote de diluyente
d. Descarta el diluyente y utiliza jabón
13. Se come un bocadillo y se bebe una lata de cerveza en el taller.
14. Deja el almuerzo en un banco y vuelve al trabajo
15. Deja el lugar de trabajo con las herramientas tiradas, el equipamiento puesto, etc.
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